[INFO]
Program=RODOS
Wersja=6.0.23.1
WersjaPliku=6
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\user\Documents\Rodos 6.0\Kosztorysy\POWÓDŻ 2009r\kosztorysy ofertowe transza 1 i 2\DOBRA -- mostek do Szkoły.rds
Wartość=0
ID_KS={210E44BD-E25B-412B-BCFE-FDCAAAB950B3}

[DAN_OG]
Obiekt=DOBRA-remont mostu na drodze wewnętrznej- gminnej (szkody powodziowe)
Budowa=DOBRA--Mostek żelbetowy na Pbn.
Inwestor=GMINA SANOK ul. Kościuszki 23; 38-500 Sanok
Opis=Remont mostu na  drodze dojazdowej-wewnętrznej (szkody powodziowe).
Uwaga 1=Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18. maja 2004r (Dz.U.Nr 130, poz. 1389)
Sporządził=..........
Miejscowość=..........
Data=..........

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=0
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_RMS=2
opcDP_RMS=-1
DP_CJ=2
opcDP_CJ=0
ZaokrObm=2
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=22
Waluta=zł

[WYDRUK]
KodPoz=0
NrST=0
KodCPV=0
T1_tytuł=Kosztorys Ofertowy
T1_numer=0
T1_umowa=0
T1_zatw=1
T1_stawki=1
T1_bez_wart=0
T1_nazwyCPV=0
T1_SKB=0
P1_tytuł=Przedmiar Robót
P1_podst=1
P1_wydanie=0
P1_obmiar=1
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=1
P1_agreg=0
P1_kol_PN=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=0
P1_kol_CPV=0
K2_tytuł=Kosztorys Inwestorski
K2_podst=1
K2_wydanie=0
K2_obmiar=1
K2_koment=1
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_dod_opis=1
K2_sum_koszt=1
K2_agreg=0
K2_kol_PN=0
K2_kol_ST=0
K2_czcionka=Times New Roman,8
P1_czcionka=Times New Roman,8
T1_czcionka=Times New Roman,12
Lista=T1,P1,
Ceny=1
Data=0
LinPion=1
Pasek=1
Plik=1
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L] - &R
Marginesy=20,5,5,10
Napisy=polski

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Ilość=72,91

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Ilość=1,58

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Ilość=0,08

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Ilość=18,24

[ROB]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Ilość=11,44

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Ilość=9,64

[ROB]
Nazwa=Operatorzy|r-g
Ilość=0,43

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Ilość=122,71

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Ilość=37,08

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Ilość=447,85

[MAT]
Nazwa=Asfalt drogowy D200|kg
Ilość=35,7

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły B-30|m3
Ilość=3,61

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Ilość=1,84

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Ilość=0,06

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Ilość=0,08

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Ilość=0,63

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany|kg
Ilość=40,17

[MAT]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Ilość=2,94

[MAT]
Nazwa=Farba olejna przeciwrdzewna|dm3
Ilość=1,58

[MAT]
Nazwa=Gruz z betonu żwirowego|m3
Ilość=1,16

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane gołe|kg
Ilość=3,26

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
Ilość=3,92

[MAT]
Nazwa=Kamień łamany|m3
Ilość=76,13

[MAT]
Nazwa=Klamry ciesielskie|kg
Ilość=8,65

[MAT]
Nazwa=Kołki drewniane  d=4-6cm dł.100-120cm|szt
Ilość=53,55

[MAT]
Nazwa=Kołki drewniane d=10-12cm dł.130-150cm|szt
Ilość=109,2

[MAT]
Nazwa=Kosze z siatki stalowej|m2
Ilość=300,83

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste|m3
Ilość=0,14

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Ilość=5,36

[MAT]
Nazwa=Olej napędowy do silników luzem|kg
Ilość=1,26

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
Ilość=0,15

[MAT]
Nazwa=Plastyfikator (upłynniacz) do zapraw|kg
Ilość=1,35

[MAT]
Nazwa=Rozcieńczalnik do lakierów|dm3
Ilość=0,68

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe B  d=38mm|kg
Ilość=103,8

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe B  d=60,3mm|kg
Ilość=104

[MAT]
Nazwa=Słupki z rur stalowych dł. 1,6m|kg
Ilość=118,8

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
Ilość=4,23

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa  M7|m3
Ilość=1,45

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M12|m3
Ilość=0,04

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Ilość=3,68

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Ilość=0,97

[SPR]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Ilość=0,4

[SPR]
Nazwa=Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3|m-g
Ilość=0,85

[SPR]
Nazwa=Szczotka mechaniczna|m-g
Ilość=0,12

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Ilość=0,4

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Ilość=0,4

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Ilość=11,4

[ELEM]
ID=72
Opis=Mostek na Pbn.

[POZ]
ID=74
Nr=1
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0310/03
Opis=Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod kosze siatkowe
Jm=m3
Ilość=15
ZaokrObm=3

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=12,5*1,2*0,7

[L]
w=5,0*1,0*0,9

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=3,5049
_norma=

[POZ]
ID=75
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0310/03
Opis=Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod kosze siatkowe
Jm=m3
Ilość=4
ZaokrObm=3

[L]
w=5,0*1,0*0,8

[POZ]
ID=76
Nr=3
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995 WACETOB
Tabl=0401/11
Opis=Wykonanie narzutu kamiennego luzem
Jm=m3
Ilość=21
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=12,0*3,5*0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=(229*1,3)/100
_norma=

[M]
Nazwa=Kamień łamany|m3
Norma=1,025
_norma=

[POZ]
ID=77
Nr=4
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995 WACETOB
Tabl=0401/11
Opis=Wykonanie narzutu kamiennego luzem wzdłuż koszy siatkowych
Jm=m3
Ilość=1,8
ZaokrObm=2

[L]
w=6,0*1,0*0,3

[POZ]
ID=78
Nr=5
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995 WACETOB
Tabl=0413/01
Opis=Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1,0x0,5m
Jm=m3
Ilość=35
ZaokrObm=2

[L]
w=2*(20,0+2,5+2,5)*1,0*0,5

[L]
w=2*10,0*1,0*0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=4,52
_norma=

[M]
Nazwa=Kosze z siatki stalowej|m2
Norma=5,73
_norma=

[M]
Nazwa=Kamień łamany|m3
Norma=1,04
_norma=

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany|kg
Norma=0,765
_norma=

[M]
Nazwa=Kołki drewniane  d=4-6cm dł.100-120cm|szt
Norma=1,02
_norma=

[M]
Nazwa=Kołki drewniane d=10-12cm dł.130-150cm|szt
Norma=2,08
_norma=

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,0015
_norma=

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane gołe|kg
Norma=0,062
_norma=

[POZ]
ID=79
Nr=6
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995 WACETOB
Tabl=0413/03
Opis=Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M7 o wymiarach 2,5x1,0x0,5m
Jm=m3
Ilość=17,5
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=12,5*1,0*1,0

[L]
w=5,0*1,0*1,0

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=8,78
_norma=

[M]
Nazwa=Kosze z siatki stalowej|m2
Norma=5,73
_norma=

[M]
Nazwa=Kamień łamany|m3
Norma=1,04
_norma=

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany|kg
Norma=0,765
_norma=

[M]
Nazwa=Kołki drewniane  d=4-6cm dł.100-120cm|szt
Norma=1,02
_norma=

[M]
Nazwa=Kołki drewniane d=10-12cm dł.130-150cm|szt
Norma=2,08
_norma=

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,0015
_norma=

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,2102
_norma=

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane gołe|kg
Norma=0,062
_norma=

[POZ]
ID=80
Nr=7
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995 WACETOB
Tabl=0413/01
Opis=Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1,0x0,5m
Jm=m3
Ilość=3,75
ZaokrObm=2

[L]
w=3*2,5*1,0*0,5

[POZ]
ID=81
Nr=8
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0415/03
Opis=Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. IV
Jm=m3
Ilość=15
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:jak w poz. 20
t=1

[L]
w=15,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,4622
_norma=

[POZ]
ID=82
Nr=9
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0415/03
Opis=Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. IV
Jm=m3
Ilość=25,5
ZaokrObm=2

[POZ]
ID=83
Nr=10
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0310/03
Opis=Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod przedłużenia murków oporowych
Jm=m3
Ilość=6
ZaokrObm=3

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=4*3,0*0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=3,5049
_norma=

[POZ]
ID=101
Nr=11
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0818/02
Opis=Rozebranie poręczy ochronnych z kątowników z odwiezieniem w miejsce wskazane przez U.G.
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=5,0*2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,7875
_norma=

[POZ]
ID=84
Nr=12
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=1409/04
Opis=Betonowanie murków oporowych(dla posadowienia poręczy ochronnych)
Jm=m3
Ilość=3,5
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=4*3,0*1,0*0,25+0,25*0,20*5*2

[R]
Nazwa=Cieśle gr.III|r-g
Norma=5,21
_norma=

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=20,83
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=5,28
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,15
_norma=

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-30|m3
Norma=1,03
_norma=

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,18
_norma=

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste|m3
Norma=0,04
_norma=

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane ocynkowane|kg
Norma=1,12
_norma=

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie|kg
Norma=2,47
_norma=

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=1,03
_norma=

[POZ]
ID=87
Nr=13
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0701/03
Opis=Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągami na słupkach z rur o średnicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*10,0

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=0,4822
_norma=

[R]
Nazwa=Malarze gr.II|r-g
Norma=0,572
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,5059
_norma=

[M]
Nazwa=Rury stalowe B  d=38mm|kg
Norma=5,19
_norma=

[M]
Nazwa=Rury stalowe B  d=60,3mm|kg
Norma=5,2
_norma=

[M]
Nazwa=Słupki z rur stalowych dł. 1,6m|kg
Norma=5,94
_norma=

[M]
Nazwa=Gruz z betonu żwirowego|m3
Norma=0,0578
_norma=

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0075
_norma=

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0028
_norma=

[M]
Nazwa=Farba olejna przeciwrdzewna|dm3
Norma=0,079
_norma=

[M]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,0735
_norma=

[M]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,0735
_norma=

[M]
Nazwa=Rozcieńczalnik do lakierów|dm3
Norma=0,034
_norma=

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0029
_norma=

[POZ]
ID=99
Nr=14
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1004/06
Opis=Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
Jm=m2
Ilość=70
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=20,0*3,5

[R]
Nazwa=Operatorzy|r-g
Norma=0,0013
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,006
_norma=

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008
_norma=

[S]
Nazwa=Szczotka mechaniczna|m-g
Norma=0,0017
_norma=

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Norma=0,0017
_norma=

[POZ]
ID=100
Nr=15
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1004/07
Opis=Skropienie nawierzchni asfaltem
Jm=m2
Ilość=70
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=20,0*3,5

[R]
Nazwa=Operatorzy|r-g
Norma=0,0048
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0047
_norma=

[M]
Nazwa=Asfalt drogowy D200|kg
Norma=0,51
_norma=

[M]
Nazwa=Olej napędowy do silników luzem|kg
Norma=0,018
_norma=

[S]
Nazwa=Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3|m-g
Norma=0,0122
_norma=

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Norma=0,0122
_norma=

[POZ]
ID=91
Nr=16
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0310/05
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm
Jm=m2
Ilość=70
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=20,0*3,5

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0012
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,0226
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0085
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,0765
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0057
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0057
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0057
_norma=

[POZ]
ID=95
Nr=17
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0701/12
Tekst=analogia
Opis=Przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie betonem i tynki,oczyszczenie powierzchni betonowej korpusu i skrzydełek przyczółków,spodniej i bocznych powierzchni pomostu z osadów, wykwitów, złuszczeń, odprysków, oraz mchu.
Jm=m2
Ilość=60,32
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=5,5*2,0+3,0*1,2+9,5*2,0+3,0*1,5+2*5,0*0,5+4,2*4,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,62
_norma=

[POZ]
ID=96
Nr=18
Kat=KNR 4-01W
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0203/05
Tekst=analogia
Opis=Uzupełnienie betonu w zbrojonych ścianach, uzupełnienie ubytów betonu  korpusu i skrzydełek przyczółków oraz powierzchni pomostu, przy użyciu zapraw betonowych lub mas plastycznych (typu PCC) o parametrach umożliwiających trwałe związanie ze starym betonem po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym odkutego zbrojenia (powłoką systemową).
Jm=m3
Ilość=1,81
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(5,5*2,0+3,0*1,2+9,5*2,0+3,0*1,5+2*5,0*0,5+4,2*4,1)*0,03

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=6,6
_norma=

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=1,015
_norma=

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=2,1
_norma=

[POZ]
ID=94
Nr=19
Kat=KNR 2-02W
Wyd=wyd.V 2003
Tabl=0904/01
Tekst=analogia
Opis=Tynki cementowe kategorii III wykonywane ręcznie ścian płaskich i powierzchni poziomych (powierzchni betonowej korpusu i skrzydełek przyczółków,spodniej i bocznych powierzchni pomostu)
Jm=m2
Ilość=60,32
ZaokrObm=2
MP=1,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=5,5*2,0+3,0*1,2+9,5*2,0+3,0*1,5+2*5,0*0,5+4,2*4,1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,02
_norma=

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa  M7|m3
Norma=0,024
_norma=

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M12|m3
Norma=0,0006
_norma=

[M]
Nazwa=Plastyfikator (upłynniacz) do zapraw|kg
Norma=0,0224
_norma=

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,126
_norma=

