[INFO]
Program=RODOS
Wersja=6.0.23.1
WersjaPliku=6
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\user\Documents\Rodos 6.0\Kosztorysy\POWÓDŻ 2009r\kosztorysy ofertowe transza 1 i 2\DOBRA-POWÓDZ.rds
Wartość=0
ID_KS={FACADA32-F485-427D-BB34-330AE3024959}

[DAN_OG]
Obiekt=DROGI WEWNĘTRZNE-GMINNE w m.DOBRA -- Szkody popowodziowe-Remont
Budowa=Droga Gminna - Dobra-Brzezawa-Lipa
Inwestor=GMINA SANOK ul. Kościuszki 23 , 38-500 Sanok
Opis=DOBRA-DROGI WEWNĘTRZNE-GMINNE-Remont szkód popowodziowych
Uwaga 1=Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów
Sporządził=............
Miejscowość=............
Data=...........

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_RMS=2
opcDP_RMS=-1
DP_CJ=2
opcDP_CJ=-1
ZaokrObm=2
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=22
Waluta=zł.

[WYDRUK]
KodPoz=0
NrST=0
KodCPV=0
T1_tytuł=Kosztorys Inwestorski
T1_numer=0
T1_umowa=0
T1_zatw=0
T1_stawki=1
T1_bez_wart=0
T1_nazwyCPV=0
T1_SKB=0
T1_czcionka=Times New Roman,11
P1_czcionka=Times New Roman,11
K1_czcionka=Courier New,11
K2_czcionka=Times New Roman,11
K3_czcionka=Courier New,11
CJ1_czcionka=Courier New,11
E1_czcionka=Courier New,11
E2_czcionka=Courier New,11
R1_czcionka=Times New Roman,11
M1_czcionka=Times New Roman,11
S1_czcionka=Times New Roman,11
Kz1_czcionka=Courier New,11
Inw1_czcionka=Courier New,11
U1_czcionka=Courier New,11
Z1_czcionka=Courier New,11
Z2_czcionka=Courier New,11
Z3_czcionka=Courier New,11
K1a_czcionka=Courier New,11
F1_czcionka=Courier New,11
P1_tytuł=Przedmiar Robót
P1_podst=1
P1_wydanie=0
P1_obmiar=1
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=1
P1_agreg=0
P1_kol_PN=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=0
P1_kol_CPV=0
K2_tytuł=Kosztorys Inwestorski
K2_podst=1
K2_wydanie=0
K2_obmiar=1
K2_koment=1
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_dod_opis=1
K2_sum_koszt=1
K2_agreg=0
K2_kol_PN=0
K2_kol_ST=0
Lista=T1,K2,
Ceny=1
Data=0
LinPion=1
Pasek=1
Plik=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L] - &R
Marginesy=15,5,5,10
Napisy=polski
R1_elem=0
R1_gł_elem=1
R1_bez_zbiorczego=0
R1_zbiorcze=0
R1_str_elem=0
R1_index=0
M1_elem=0
M1_gł_elem=1
M1_bez_zbiorczego=0
M1_zbiorcze=0
M1_str_elem=0
M1_dostawca=0
M1_index=0
M1_kz=0
S1_elem=0
S1_gł_elem=1
S1_bez_zbiorczego=0
S1_zbiorcze=0
S1_str_elem=0
S1_index=0

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Ilość=129,28

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Ilość=400,47

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Ilość=62,11

[MAT]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Ilość=202,54

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
Ilość=213,15

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny|t
Cena=67,49
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.sam.0.40m3 (1)|m-g
Ilość=1,45

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Ilość=2,78

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Ilość=6,09

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Ilość=69,08

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
Ilość=14,96

[ELEM]
ID=12
Opis=DROGA GMINNA-WEWNĘTRZNA--Dobra-Brzeżawa-Lipa.

[ELEM]
ID=1
Opis=WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ

[POZ]
ID=17
Nr=1
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=1740
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=580,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0035
_norma=

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0035
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
Norma=0,0086
_norma=

[POZ]
ID=5
Nr=2
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=1740
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=580,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0026
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0182
_norma=

[POZ]
ID=7
Nr=3
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=1740
ZaokrObm=2
Krot=-10
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=580,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0004
_norma=

[POZ]
ID=8
Nr=4
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0204/03
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm
Jm=m2
Ilość=1740
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=580,0*3,0

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,0803
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0803
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny|t
Norma=0,252
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Norma=0,140
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,01
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0283
_norma=

[POZ]
ID=9
Nr=5
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0204/04
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=-1740
ZaokrObm=2
Krot=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=-580,0*3,0

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,003
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,003
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny|t
Norma=0,0212
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Norma=0,0118
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0014
_norma=

[POZ]
ID=10
Nr=6
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1403/02
Opis=Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp, odrzucenie urobku poza krawędż rowu i rozplantowanie.
Jm=m
Ilość=1060
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
k=Odmulenie rowu przydrożnego-str.lewa.
t=1

[L]
w=1060,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,23
_norma=

[POZ]
ID=11
Nr=7
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0217/06
Opis=Wykopy oraz przekopy wzdłużne skarpy koryta rzeki(potoku), ze złożeniem urobku poza krawędzie wykopu w nasyp drogi, uprzednio rozmyty przez wody burzowe(powodziowe), wykonywane koparkami podsiębiernymi  - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III
Jm=m3
Ilość=30
ZaokrObm=2

[L]
w=20,0*1,5*1,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1182
_norma=

[S]
Nazwa=Kop.j-nacz.na p.sam.0.40m3 (1)|m-g
Norma=0,0482
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0482
_norma=

