[INFO]
Program=RODOS
Wersja=6.0.23.1
WersjaPliku=6
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\user\Documents\Rodos 6.0\Kosztorysy\POWÓDŻ 2009r\kosztorysy ofertowe transza 1 i 2\PRUSIEK-POWODZ.rds
Wartość=0
ID_KS={61E58F14-90D1-47C4-8D4A-B002D8543313}

[DAN_OG]
Obiekt=DROGI WEWNĘTRZNE-GMINNE w m.PRUSIEK -- Szkody popowodziowe-Remont
Budowa=SOŁECTWO--PRUSIEK
Inwestor=URZĄD GMINY SANOK ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Opis=PRUSIEK-DROGI WEWNĘTRZNE-GMINNE-Remont szkód popowodziowych
Uwaga 1=Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów
Sporządził=............
Miejscowość=............
Data=............

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_RMS=2
opcDP_RMS=-1
DP_CJ=2
opcDP_CJ=-1
ZaokrObm=2
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=22
Waluta=zł.

[WYDRUK]
KodPoz=0
NrST=0
KodCPV=0
T1_tytuł=Kosztorys Inwestorski
T1_numer=0
T1_umowa=0
T1_zatw=0
T1_stawki=1
T1_bez_wart=0
T1_nazwyCPV=0
T1_SKB=0
P1_tytuł=Przedmiar Robót
P1_podst=1
P1_wydanie=0
P1_obmiar=1
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=1
P1_agreg=0
P1_kol_PN=0
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=0
P1_kol_CPV=0
K2_tytuł=Kosztorys Inwestorski
K2_podst=1
K2_wydanie=0
K2_obmiar=1
K2_koment=1
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_dod_opis=1
K2_sum_koszt=1
K2_agreg=0
K2_kol_PN=0
K2_kol_ST=0
K2_czcionka=Times New Roman,8
P1_czcionka=Times New Roman,8
T1_czcionka=Times New Roman,11
R1_elem=0
R1_gł_elem=1
R1_bez_zbiorczego=0
R1_zbiorcze=0
R1_str_elem=0
R1_index=0
R1_czcionka=Times New Roman,11
M1_elem=1
M1_gł_elem=1
M1_bez_zbiorczego=0
M1_zbiorcze=0
M1_str_elem=0
M1_dostawca=0
M1_index=0
M1_kz=0
M1_czcionka=Times New Roman,11
S1_elem=0
S1_gł_elem=1
S1_bez_zbiorczego=0
S1_zbiorcze=0
S1_str_elem=0
S1_index=0
S1_czcionka=Times New Roman,11
Lista=T1,K2,
Ceny=1
Data=0
LinPion=1
Pasek=1
Plik=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L] - &R
Marginesy=20,5,5,10
Napisy=polski

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Ilość=48,81

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Ilość=5,65

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Ilość=78,6

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Ilość=117,24

[MAT]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-31,5mm|m3
Ilość=16,55

[MAT]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Ilość=90,49

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Ilość=168,8

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny|t
Cena=106,78
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
Cena=1
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparko-spycharka (ładowarka) 0,25m3|m-g
Ilość=0,57

[SPR]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Ilość=12,13

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Cena=81,71
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Ilość=4,03

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Ilość=38,28

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
Ilość=4,45

[ELEM]
ID=47
Opis=DGOGA WEWNĘTRZNA-GMINNA -- "Zagumienna"

[POZ]
ID=48
Nr=1
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=1034,1
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=383,0*2,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t|m-g
Norma=0,0043
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0039
_norma=

[POZ]
ID=49
Nr=2
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0107/01
Opis=Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm(dla 7cm.)
Jm=m3
Ilość=72,39
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
k=Wyrównanie istn.podbudowy mieszanką tłuczniową w-wą śr. grubości 7cm.
t=1

[L]
w=383,0*2,7*0,07

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=1,51
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,98
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Norma=1,25
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny|t
Norma=1,99
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,3
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,18
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,25
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,28
_norma=

[POZ]
ID=50
Nr=3
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0311/01
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
Jm=m2
Ilość=995,8
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=383,0*2,6

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0026
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,0269
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0014
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,0974
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S-]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[POZ]
ID=51
Nr=4
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0311/05
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
Jm=m2
Ilość=957,5
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=383,0*2,5

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0032
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,023
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0045
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,075
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S-]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[POZ]
ID=52
Nr=5
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=229,8
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
k=Utwardzenie poboczy mieszanką tłuczn.-niesortem na szer. 0,3m.
t=1

[L]
w=383,0*0,3*2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-31,5mm|m3
Norma=0,072
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny|t
Norma=0,1697
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,0143
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008
_norma=

[S]
Nazwa=Koparko-spycharka (ładowarka) 0,25m3|m-g
Norma=0,0025
_norma=

[S-]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0025
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0256
_norma=

