[INFO]
Program=RODOS
Wersja=6.8.12.8
WersjaPliku=9
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\Janusz\Documents\Rodos 2010\Kosztorysy\STRÓŻE MAŁE_Usuwanie skutków powodzi.rds
Wartość=0
ID_KS={658A37C6-AFEB-4941-A90C-48C9BAEBEA13}

[DAN_OG]
Obiekt=DROGI WEWNĘTRZNE-GMINNE w m. Sanoczek(Budnie) -- Remont-usuwanie szkód popowodziowych
Budowa=SANOCZEK _ droga  gminna Pisarowce -- Sanoczek"Budnie" odcinek w km 0+170 -- 1+970,oznaczony na mapie ewidencji gruntów  nr ewid.354; 393; 394;
Inwestor=Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Opis=Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont drogi gminnej Pisarowce -- Sanoczek"Budnie" w pasie usytuowania działek nr ewid.354; 393; 394;
Uwaga 1=Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów
Sporządził=........................................................
Miejscowość=Sanok
Data=...........................................................

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=0
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_RMS=2
AlgPozScal=0
opcDP_RMS=0
DP_CJ=2
opcDP_CJ=0
ZaokrObm=2
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
Waluta=zł.
FormatKrot=1

[WYDRUK]
KodPoz=0
NrST=0
KodCPV=0
T1_tytuł=Kosztorys Inwestorski
P1_podst=1
P1_wydanie=0
P1_obmiar=1
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=1
P1_agreg=0
P1_kol_PN=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=0
P1_kol_CPV=0
K3_tytuł=Kosztorys Ofertowy
K3_podst=1
K3_wydanie=0
K3_obmiar=1
K3_koment=1
K3_wsk_elem=0
K3_str_elem=0
K3_dod_opis=1
K3_kb_poz=0
K3_narzuty=0
K3_wart_poz=0
K3_cen_jedn=0
K3_sum_rms=0
K3_sum_elem=0
K3_sum_koszt=1
K3_czcionka=Times New Roman,8
P1_czcionka=Times New Roman,8
T1_czcionka=Times New Roman,12
Lista=T1,K2,
Ceny=1
Data=0
LinPion=1
Pasek=1
Plik=0
Marginesy=10,5,5,5
Napisy=polski
K2_tytuł=Kosztorys Inwestorski
K2_podst=1
K2_wydanie=0
K2_obmiar=1
K2_koment=1
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_dod_opis=1
K2_sum_koszt=1
K2_agreg=0
K2_kol_PN=1
K2_kol_ST=0
K2_czcionka=Times New Roman,8
T1_numer=0
T1_umowa=0
T1_zatw=0
T1_stawki=1
T1_bez_wart=0
T1_nazwyCPV=0
T1_SKB=0
P1_tytuł=Przedmiar Robót
K2_kol_Krot=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L]

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Ilość=39,12

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.III|r-g
Ilość=2,83968

[ROB]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Ilość=49,1

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Ilość=77,94

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Ilość=47,4288

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Ilość=445,2262

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Ilość=225,70958

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Ilość=331,4408

[ROB]
Nazwa=Zbrojarze gr.III|r-g
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Beton|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Ilość=0,02432

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Ilość=0,0375

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple budowlane|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drewno opałowe|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki 5mm|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany|kg
Ilość=19,125

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Emulsja asfaltowa izolacyjna|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Glina surowa budowlana|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Grunt rodzimy|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane gołe|kg
Ilość=1,55

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kamień łamany|m3
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kołki drewniane  d=4-6cm dł.100-120cm|szt
Ilość=25,5

[MAT]
Nazwa=Kołki drewniane d=10-12cm dł.130-150cm|szt
Ilość=52

[MAT]
Nazwa=Kostka betonowa Polbruk|m2
Ilość=6,56

[MAT]
Nazwa=Kosze z siatki stalowej|m2
Ilość=143,25

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier.|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.wiąż.|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralna drobna 0-63mm|t
Ilość=882,37842

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralna gruba 0-150mm|t
Ilość=451,78036

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=niesort skalny|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
Ilość=0,8

[MAT]
Nazwa=Płyta wielootwor.IOMB - 100x75x12,5cm|szt
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm|szt
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty prefabrykowane ażurowe "krata"|szt
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty ściekowe betonowe korytkowe grubości 15cm|szt
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
Ilość=1079,86

[MAT]
Nazwa=Prefabrykaty zbrojarskie|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rura do kanalizacji z PP "Pragma" fi 400mm|m
Ilość=56

[MAT]
Nazwa=Rura K-2 PP kanał. fi 800|m
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Rura żelbet. do przepustu fi 100 cm L=1 m|szt
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Rura żelbet. do przepustu fi 80 cm L=1 m|szt
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury betonowe ze stopką C na zakład  400mm|m
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy  70mm|m3
Ilość=0,522

[MAT]
Nazwa=Środek antyadhezyjny|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zakończenia przepustów rurowych(skrzydlate)|szt
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 50|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Żwir|m3
Ilość=3,5424

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1,00m3|m-g
Ilość=6,048

[SPR]
Nazwa=Koparka kołowa 0,25m3|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6|m-g
Ilość=67,620696

[SPR]
Nazwa=Koparko-spycharka (ładowarka) 0,25m3|m-g
Ilość=1,0872

[SPR]
Nazwa=Obudowa OW WRONKI typ słupowy|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Piła do cięcia płytek|m-g
Ilość=0,224

[SPR]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Ilość=27,99404

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy (1)|m-g
Ilość=2,7

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)|m-g
Ilość=8,82816

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Ilość=4,47296

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Ilość=9,3632

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa kW (75KM) (1)|m-g
Ilość=11,76396

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Ilość=0,56

[SPR]
Nazwa=Ubijak spalinowy|m-g
Ilość=0,3392

[SPR]
Nazwa=Walec stat.samoj.ogum 10t (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny ciągniony 3-5t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Ilość=265,5759

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Ilość=35,97724

[SPR]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna|m-g
Ilość=3,3672

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Żuraw|m-g
Ilość=18,62

[INNE]

[WARIANTY]

[ELEM]
ID=48
Opis=Remont drogi gminnej Pisarowce -- Sanoczek "Budnie" położonej na działkach o nr ewid.354; 393; 394, na odcinku w km 0+170 -- 1+970.

[KOMENT]
ID=51
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

[POZ]
ID=49
Nr=1
Kat=KNNR 1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0111/02
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim-wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
Jm=km
Ilość=1,8
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(1080,0+342,0+378,0)*0,001

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=105
_norma=

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy  70mm|m3
Norma=0,29
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm|m3
Norma=*
_norma=

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy (1)|m-g
Norma=1,5
_norma=

[KOMENT]
ID=37
Opis=Rów przydrożny odwadniający

[POZ]
ID=35
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0224/05
Opis=Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności  łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV - rów  odwadniający przydrożny na dł. sumarycznej 1586,0mb.
Jm=m3
Ilość=1046,76
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((0,4+1,8)/2*0,6)*406,0
k=Strona lewa - odcinek od km 0+170 -- 0+576 wylot  proj. przepustu/w kier. na Budnie/

[L]
w=((0,4+1,8)/2*0,6)*1180,0
k=Strona prawa - odcinek od km 0+070 -- 1+ 250/w kier. na Budnie/

[S]
Nazwa=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[POZ-]
ID=36
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0506/05
Opis=Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
Jm=m2
Ilość=1855,62
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=1586,0*1,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1967
_norma=

[KOMENT-]
ID=38
Opis=Rów przydrożny odwadniający z dnem umocnionym korytkami betonowymi

[POZ-]
ID=27
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0224/05
Opis=Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności  łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV - rów  odw. przydrożny na dł. 250,0mb.
Jm=m3
Ilość=78,75
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((0,6+1,2)/2*0,35)*250

[S]
Nazwa=Koparka kołowa 0,25m3|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[POZ-]
ID=31
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0506/05
Opis=Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
Jm=m2
Ilość=132
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=220*2*0,3

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1967
_norma=

[POZ-]
ID=32
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0515/01
Opis=Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 60x50 grubości 15cm bez podbudowy-na dnie rowu
Jm=m
Ilość=274
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(220+54)*1,0

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,54
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,86
_norma=

[M-]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|t
Norma=0,025
_norma=

[M]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,09
_norma=

[M]
Nazwa=Płyty ściekowe betonowe korytkowe grubości 15cm|szt
Norma=2,08
_norma=

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 50|m3
Norma=0,004
_norma=

[KOMENT]
ID=40
Opis=PRZEPUSTY DROGOWE  RUROWE

[POZ]
ID=33
Nr=3
Kat=KNR 2-01u1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0806/01
Tekst=analogia
Opis=Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,40m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV pod przepusty z rur karbowanych z tworzyw sztucznych.
Jm=m3
Ilość=7,2
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=8,0*1,0*0,9
k=przepust fi 600

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,624
_norma=

[S]
Nazwa=Koparko-spycharka (ładowarka) 0,25m3|m-g
Norma=0,151
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1,00m3|m-g
Norma=0,151
_norma=

[S-]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Norma=0,134
_norma=

[S]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna|m-g
Norma=0,071
_norma=

[S-]
Nazwa=Obudowa OW WRONKI typ słupowy|m-g
Norma=0,207
_norma=

[POZ]
ID=69
Nr=4
Kat=KNR 2-01u1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0806/02
Tekst=analogia
Opis=Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,40m i szerokości 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV pod przepusty z rur karbowanych z tworzyw sztucznych.
Jm=m3
Ilość=42
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*10,0*1,5*1,4
k=przepusty fi 100

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,594
_norma=

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1,00m3|m-g
Norma=0,144
_norma=

[S-]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Norma=0,167
_norma=

[S]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna|m-g
Norma=0,068
_norma=

[S-]
Nazwa=Obudowa OW WRONKI typ słupowy|m-g
Norma=0,197
_norma=

[POZ-]
ID=28
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/01
Tekst=analogia
Opis=Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych .
Jm=m3
Ilość=1,2
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=12,0*0,5*0,2

[POZ]
ID=34
Nr=5
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0601/01
Tekst=analogia
Opis=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm-rury prefabrykowane z tworzyw sztucznych
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=1*8,0
k=~~km 0+170

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,83
_norma=

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=1,35
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,99
_norma=

[M]
Nazwa=Rura do kanalizacji z PP "Pragma" fi 400mm|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Norma=1
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,54
_norma=

[M-]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Norma=0,53
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=10
_norma=

[M-]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Norma=0,92
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,002
_norma=

[M-]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,07
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,002
_norma=

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,44
_norma=

[POZ]
ID=72
Nr=6
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0601/02
Tekst=analogia
Opis=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm-rury prefabrykowane z tworzyw sztucznych
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=10,0
k=~~km 0+576

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=2,58
_norma=

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=1,75
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=6,07
_norma=

[M]
Nazwa=Rura K-2 PP kanał. fi 800|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Rura żelbet. do przepustu fi 80 cm L=1 m|szt
Norma=1
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,69
_norma=

[M-]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Norma=0,68
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=13
_norma=

[M-]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Norma=0,92
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,002
_norma=

[M-]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,09
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,002
_norma=

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,62
_norma=

[POZ]
ID=70
Nr=7
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0601/03
Opis=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=10,0
k=~~km 1+034

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=3,75
_norma=

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=2,08
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=7,49
_norma=

[M]
Nazwa=Rura żelbet. do przepustu fi 100 cm L=1 m|szt
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Norma=1
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,88
_norma=

[M-]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Norma=0,87
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=16
_norma=

[M-]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Norma=1,1
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,003
_norma=

[M-]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,11
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,004
_norma=

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,89
_norma=

[POZ-]
ID=29
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/08
Opis=Rury prefabrykowane typu PRAGMA o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*6,0

[POZ-]
ID=30
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/03
Opis=Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych/skrzydlate/
Jm=ścianka
Ilość=4
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=4*1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=1,32
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,88
_norma=

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=10,22
_norma=

[M]
Nazwa=Zakończenia przepustów rurowych(skrzydlate)|szt
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,031
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,1
_norma=

[M-]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,37
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=5,95
_norma=

[POZ]
ID=71
Nr=8
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/05
Tekst=analogia
Opis=Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych /skrzydlate prefabrykowane/
Jm=ścianka
Ilość=2
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=2,94
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=5,18
_norma=

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=19,56
_norma=

[M]
Nazwa=Zakończenia przepustów rurowych(skrzydlate)|szt
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,054
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,16
_norma=

[M-]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,7
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=13,4
_norma=

[POZ-]
ID=52
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0516/04
Opis=Umocnienie skarp i dna na wlocie i wylocie przepustu płytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m2
Ilość=6
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=0,5*0,5*6*4

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,4212
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3734
_norma=

[M]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm|szt
Norma=4,06
_norma=

[M-]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|t
Norma=0,0123
_norma=

[M]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,0647
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
Norma=0,002
_norma=

[POZ-]
ID=66
Nr=
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0606/01
Opis=Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
Jm=m3
Ilość=1251,9
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=107,0*78,0*0,15

[R]
Nazwa=Cieśle gr.II|r-g
Norma=10,85
_norma=

[R]
Nazwa=Zbrojarze gr.III|r-g
Norma=2,55
_norma=

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=1,8
_norma=

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=4,45
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=5,36
_norma=

[M]
Nazwa=Beton|m3
Norma=1,03
_norma=

[M]
Nazwa=Prefabrykaty zbrojarskie|kg
Norma=50,27
_norma=

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki|kg
Norma=0,5
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,4
_norma=

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy|kg
Norma=3,07
_norma=

[M-]
Nazwa=Emulsja asfaltowa izolacyjna|kg
Norma=3,07
_norma=

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=14,87
_norma=

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,082
_norma=

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste kl.II|m3
Norma=0,059
_norma=

[M]
Nazwa=Drewno na stemple budowlane|m3
Norma=0,012
_norma=

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=4,43
_norma=

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki 5mm|kg
Norma=2,64
_norma=

[M]
Nazwa=Środek antyadhezyjny|kg
Norma=0,7
_norma=

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,82
_norma=

[POZ]
ID=67
Nr=9
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995
Tabl=0413/01
Tekst=analogia
Opis=Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych.Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1,0x0,5m
Jm=m3
Ilość=25
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*((2*2,5*1,0*1,0)+(2,5*1,0*0,5))
k=wylot przepustu

[L]
w=2*((2*2,5*1,0*1,0)+(2,5*1,0*0,5))
k=wlot przepustu

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=4,52
_norma=

[M]
Nazwa=Kosze z siatki stalowej|m2
Norma=5,73
_norma=

[M]
Nazwa=Kamień łamany|m3
Norma=1,04
_norma=

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany|kg
Norma=0,765
_norma=

[M]
Nazwa=Kołki drewniane  d=4-6cm dł.100-120cm|szt
Norma=1,02
_norma=

[M]
Nazwa=Kołki drewniane d=10-12cm dł.130-150cm|szt
Norma=2,08
_norma=

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,0015
_norma=

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane gołe|kg
Norma=0,062
_norma=

[POZ-]
ID=68
Nr=
Kat=KNR 2-11
Wyd=wyd.I 1995
Tabl=0411/01
Opis=Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "JOMB" mała o wymiarach elementów 100x75x12,5cm
Jm=m2
Ilość=24
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=4*4,0*1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,64
_norma=

[M]
Nazwa=Płyta wielootwor.IOMB - 100x75x12,5cm|szt
Norma=1,4
_norma=

[M-]
Nazwa=Płyty prefabrykowane ażurowe "krata"|szt
Norma=1,9
_norma=

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,16
_norma=

[KOMENT]
ID=73
Opis=ZJAZDY na drogi boczne/działki rolnicze/

[POZ]
ID=74
Nr=10
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/01
Opis=Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami
Jm=m3
Ilość=2,88
ZaokrObm=2
MP=0,5
WspR=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=8*6,0*0,4*0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=13,16
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,76
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,015
_norma=

[M]
Nazwa=Żwir|m3
Norma=1,23
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,15
_norma=

[POZ]
ID=75
Nr=11
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/06
Opis=Rury PP "Pragma" lub PECOR OPTIMA o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami
Jm=m
Ilość=48
ZaokrObm=2
MP=0,5
WspR=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=8*6,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=2,1313
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1702
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=2,356
_norma=

[M-]
Nazwa=Rury betonowe ze stopką C na zakład  400mm|m
Norma=1,03
_norma=

[M]
Nazwa=Rura do kanalizacji z PP "Pragma" fi 400mm|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"|kg
Norma=0,532
_norma=

[M-]
Nazwa=Drewno opałowe|kg
Norma=3,192
_norma=

[POZ]
ID=76
Nr=12
Kat=KNR 0-11
Wyd=wyd.III 2004
Tabl=0318/02
Tekst=analogia
Opis=Obramowanie z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową/ścianki czołowe zjazdów/.
Jm=m2
Ilość=6,4
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=8*2*1.0*0,4

[R]
Nazwa=Brukarze gr.III|r-g
Norma=0,4437
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,7092
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0467
_norma=

[M]
Nazwa=Kostka betonowa Polbruk|m2
Norma=1,025
_norma=

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,125
_norma=

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0038
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0195
_norma=

[S]
Nazwa=Ubijak spalinowy|m-g
Norma=0,053
_norma=

[S]
Nazwa=Piła do cięcia płytek|m-g
Norma=0,035
_norma=

[KOMENT]
ID=59
Opis=PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

[POZ]
ID=77
Nr=13
Kat=KNR 2-21
Wyd=wyd.III 1998
Tabl=0217/04
Opis=Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego. Usunięcie darni, roślinności i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego.
Jm=m3
Ilość=154,24
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=406,0*3,2*0,10*50%
k=Odcinek w km 0+170 -- 0+576

[L]
w=216,0*3,2*0,10*50%
k=Odcinek w km 1+034 -- 1+250

[L]
w=342,0*3,2*0,10*50%
k=Odcinek w km 1+250 -- 1+592

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I|r-g
Norma=0,3075
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,029
_norma=

[POZ]
ID=78
Nr=14
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0126/01
Opis=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
Jm=m2
Ilość=2675,2
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=458,0*3,2
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L]
w=378,0*3,2
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0053
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0025
_norma=

[POZ]
ID=87
Nr=15
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0126/02
Opis=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)
Jm=m2
Ilość=2675,2
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=458,0*3,2
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L]
w=378,0*3,2
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0018
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0008
_norma=

[POZ]
ID=79
Nr=16
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=2675,2
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=458,0*3,2
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L]
w=378,0*3,2
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086
_norma=

[POZ]
ID=53
Nr=17
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=3016,4
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=406,0*3,2
k=Odcinek w km 0+170 -- 0+576

[L]
w=216,0*3,2
k=Odcinek w km 1+034 -- 1+250

[L]
w=342,0*3,0
k=Odcinek w km 1+250 -- 1+592

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0043
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa kW (75KM) (1)|m-g
Norma=0,0039
_norma=

[POZ]
ID=82
Nr=18
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=5760
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=406,0*3,2
k=Odcinek w km 0+170 -- 0+576

[L]
w=458,0*3,2
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L]
w=216,0*3,2
k=Odcinek w km 1+034 -- 1+250

[L]
w=342,0*3,2
k=Odcinek w km 1+250 -- 1+592

[L]
w=378,0*3,2
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182
_norma=

[POZ]
ID=89
Nr=19
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=5760
ZaokrObm=2
Krot=-5
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=406,0*3,2
k=Odcinek w km 0+170 -- 0+576

[L]
w=458,0*3,2
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L]
w=216,0*3,2
k=Odcinek w km 1+034 -- 1+250

[L]
w=342,0*3,2
k=Odcinek w km 1+250 -- 1+592

[L]
w=378,0*3,2
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004
_norma=

[POZ]
ID=84
Nr=20
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/05
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego /mieszanka mineralna gruba 0-150mm/ o grubości po zagęszczeniu 15cm
Jm=m2
Ilość=1419,8
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=458,0*3,1
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L-]
w=378,0*3,1
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,002
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0313
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralna gruba 0-150mm|t
Norma=0,3182
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,3182
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,015
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0027
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0387
_norma=

[POZ-]
ID=85
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/06
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego /mieszanka mineralna gruba 0-150mm/o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm(dla 5cm)
Jm=m2
Ilość=2591,6
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=458,0*3,1
k=Odcinek w km 0+576 -- 1+034

[L]
w=378,0*3,1
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralna gruba 0-150mm|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0002
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0013
_norma=

[POZ]
ID=83
Nr=21
Kat=KNR 2-31
Wariant=0114/07
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego /mieszanka mineralna drobna 0-63mm/ o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=4160,2
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=406,0*3,1
k=Odcinek w km 0+170 -- 0+576

[L]
w=216,0*3,1
k=Odcinek w km 1+034 -- 1+250

[L]
w=342,0*3,1
k=Odcinek w km 1+250 -- 1+592

[L]
w=378,0*3,1
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralna drobna 0-63mm|t
Norma=0,1697
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,1697
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,0143
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0025
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0256
_norma=

[POZ]
ID=81
Nr=22
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego /mieszanka mineralna drobna 0-63mm/ o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm(dla 2cm)
Jm=m2
Ilość=4160,2
ZaokrObm=2
Krot=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=406,0*3,1
k=Odcinek w km 0+170 -- 0+576

[L]
w=216,0*3,1
k=Odcinek w km 1+034 -- 1+250

[L]
w=342,0*3,1
k=Odcinek w km 1+250 -- 1+592

[L]
w=378,0*3,1
k=Odcinek w km 1+592 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralna drobna 0-63mm|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortowany|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0002
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0013
_norma=

[POZ-]
ID=54
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0107/01
Opis=Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką klińcową (kliniec, kam.łamany sort.uziarn.4-31,5mm) zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-warstwą śr. grubości 10cm.
Jm=m3
Ilość=140,84
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(((8,0+3,6)/2*5,0)+(130,0*3,6)+(274,0*3,1)+(20,0*3,1))*0,10

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=1,51
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,98
_norma=

[M-]
Nazwa=mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Norma=1,25
_norma=

[M]
Nazwa=Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm|t
Norma=1,99
_norma=

[M]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Norma=0,3
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=1,99
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,3
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,18
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,25
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,28
_norma=

[POZ-]
ID=60
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0311/01
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
Jm=m2
Ilość=1408,4
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((8,0+3,6)/2*5,0)+(130,0*3,6)+(274,0*3,1)+(20,0*3,1)

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0026
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,0269
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0014
_norma=

[M]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.wiąż.|t
Norma=0,0974
_norma=

[M-]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,0974
_norma=

[S]
Nazwa=Walec stat.samoj.ogum 10t (1)|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S-]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[POZ-]
ID=55
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0311/05
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
Jm=m2
Ilość=1365,75
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((8,0+3,5)/2*5,0)+(130,0*3,5)+(274,0*3,0)+(20,0*3,0)

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0032
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,023
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0045
_norma=

[M]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier.|t
Norma=0,075
_norma=

[M-]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,075
_norma=

[S]
Nazwa=Walec stat.samoj.ogum 10t (1)|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S-]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[POZ-]
ID=86
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm-pobocza
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy pospółką rzeczną lub niesortem skalnym na szer. 0,75m.

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455
_norma=

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182
_norma=

[POZ-]
ID=88
Nr=
Kat=KNR 2-25
Wyd=wyd.III 1992
Tabl=0404/01
Opis=Budowa nawierzchni na gruncie piaszczystym grubości 20cm-pobocza z gruntu piaszczystego pozyskanego na miejscu
Jm=m2
Ilość=1800
ZaokrObm=2
MP=1,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*1800,0*0,50
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy gruntem rodzimym na szer. 0,75m. km0+170 -- 1+970

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,08
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,65
_norma=

[M]
Nazwa=Grunt rodzimy|m3
Norma=0,08
_norma=

[M-]
Nazwa=Glina surowa budowlana|m3
Norma=0,08
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,06
_norma=

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny ciągniony 3-5t|m-g
Norma=0,02
_norma=

[POZ-]
ID=57
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0204/05
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy mieszanką kamienną-niesortem skalnym na szer. 0,5m.

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,094
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,094
_norma=

[M]
Nazwa=niesort skalny|t
Norma=0,1887
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,0196
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,0207
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=0,1484
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,007
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t (1)|m-g
Norma=0,0224
_norma=

[POZ-]
ID=58
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0204/06
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
Krot=8
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy mieszanką kamienną-niesortem skalnym na szer. 0,5m.

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,0038
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0038
_norma=

[M]
Nazwa=niesort skalny|t
Norma=0,023
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,0018
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t (1)|m-g
Norma=0,0014
_norma=

