[INFO]
Program=RODOS
Wersja=6.8.12.8
WersjaPliku=9
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\Janusz\Documents\Rodos 2010\Kosztorysy\STRÓŻE MAŁE_remontowo-konserw..rds
Wartość=0
ID_KS={F900E208-7414-4BB1-99AB-45820305405E}

[DAN_OG]
Obiekt=DROGI WEWNĘTRZNE-GMINNE w m.  Stróże Małe -- Remont-usuwanie szkód popowodziowych
Budowa=STRÓŻE MAŁE_droga wewnętrzna gminna "do Nowego Osiedla w kierunku lasu" oznaczona na mapie ewidencji gruntów  nr ewid.274 w km 0+000 -- 0+410
Inwestor=Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Opis=Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont drogi wewnętrznej gminnej "do Nowego Osiedla" w pasie usytuowania działki nr ewid.274
Uwaga 1=Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów
Sporządził=......................................................
Miejscowość=Sanok
Data=....................................................

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=0
OpcKz=0
OpcKJ=0
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_RMS=2
AlgPozScal=0
opcDP_RMS=0
DP_CJ=2
opcDP_CJ=0
ZaokrObm=2
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
Waluta=zł.
FormatKrot=1

[WYDRUK]
KodPoz=0
NrST=0
KodCPV=0
T1_tytuł=Kosztorys Inwestorski
P1_podst=1
P1_wydanie=0
P1_obmiar=1
P1_koment=1
P1_wspGlob=0
P1_wspLok=0
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=1
P1_agreg=0
P1_kol_PN=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=0
P1_kol_CPV=0
K3_tytuł=Kosztorys Ofertowy
K3_podst=1
K3_wydanie=0
K3_obmiar=1
K3_koment=1
K3_wsk_elem=0
K3_str_elem=0
K3_dod_opis=1
K3_kb_poz=0
K3_narzuty=0
K3_wart_poz=0
K3_cen_jedn=0
K3_sum_rms=0
K3_sum_elem=0
K3_sum_koszt=1
K3_czcionka=Times New Roman,8
P1_czcionka=Times New Roman,8
T1_czcionka=Times New Roman,12
Lista=T1,K2,
Ceny=1
Data=0
LinPion=1
Pasek=1
Plik=0
Marginesy=10,5,5,5
Napisy=polski
K2_tytuł=Kosztorys Inwestorski
K2_podst=1
K2_wydanie=0
K2_obmiar=1
K2_koment=1
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_dod_opis=1
K2_sum_koszt=1
K2_agreg=0
K2_kol_PN=1
K2_kol_ST=0
K2_czcionka=Times New Roman,10
T1_numer=0
T1_umowa=0
T1_zatw=0
T1_stawki=1
T1_bez_wart=0
T1_nazwyCPV=0
T1_SKB=0
P1_tytuł=Przedmiar Robót
K2_kol_Krot=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L]

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Ilość=40,88

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Ilość=69,29821

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Ilość=8,03224

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Ilość=150,4872

[ROB]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Ilość=16,2

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Ilość=21,96

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Ilość=457,35312

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Ilość=226,109035

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Ilość=47,76744

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm|t
Ilość=280,2716

[MAT]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Ilość=42,252

[MAT]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier.|t
Ilość=102,43125

[MAT]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.wiąż.|t
Ilość=137,17816

[MAT]
Nazwa=mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralna drobna 0-63mm|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralna gruba 0-150mm|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=niesort skalny|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Ilość=25,0482

[MAT]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm|szt
Ilość=24,36

[MAT]
Nazwa=Płyty ściekowe betonowe korytkowe grubości 15cm|szt
Ilość=569,92

[MAT]
Nazwa=Pospółka - uziarnienie 0-63 mm|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
Ilość=85,6

[MAT]
Nazwa=Rura do kanalizacji z PP "Pragma" fi 400mm|m
Ilość=12

[MAT]
Nazwa=Rury betonowe typ "C" ze stopką fi 600 mm|m
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy  70mm|m3
Ilość=0,1189

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortoany|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=zakończenia przepustów rurowych(skrzydlate)|szt
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 50|m3
Ilość=1,096

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Żwir|m3
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1,00m3|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka kołowa 0,25m3|m-g
Ilość=5,08725

[SPR]
Nazwa=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6|m-g
Ilość=10,69776

[SPR]
Nazwa=Koparko-spycharka (ładowarka) 0,25m3|m-g
Ilość=1,14156

[SPR]
Nazwa=Obudowa OW WRONKI typ słupowy|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Ilość=17,22532

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Ilość=-0,215

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 88kW (120KM) (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy (1)|m-g
Ilość=0,615

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa kW (75KM) (1)|m-g
Ilość=5,49276

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Ilość=0,24

[SPR]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec stat.samoj.ogum 10t (1)|m-g
Ilość=17,22532

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Ilość=46,4012

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t 91)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Ilość=17,22532

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t (1)|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Ilość=6,05612

[SPR]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna|m-g
Ilość=0,53676

[SPR]
Nazwa=Żuraw|m-g
Ilość=5,28

[INNE]

[WARIANTY]

[ELEM]
ID=48
Opis=Remont drogi wewnętrznej-gminnej "do Nowego Osiedla w kierunku lasu" położonej na działce o nr ewid.276, na odcinku w km 0+000 -- 0+410.

[KOMENT]
ID=51
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

[POZ]
ID=49
Nr=1
Kat=KNNR 1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0111/02
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim-wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
Jm=km
Ilość=0,41
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(135,0+274,0)*0,001

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=105
_norma=

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy  70mm|m3
Norma=0,29
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm|m3
Norma=*
_norma=

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy (1)|m-g
Norma=1,5
_norma=

[KOMENT]
ID=37
Opis=Rów przydrożny odwadniający

[POZ]
ID=35
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0224/05
Opis=Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności  łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV - rów  odwadniający przydrożny na dł. sumarycznej 150,0mb.
Jm=m3
Ilość=165,6
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((0,4+1,4)/2*0,5)*(24,0+135,0+20,0)
k=Odcinek przy skrzyżowaniu od str.P.Królickiego-24mb do proj. przepustu+135mb w kier. WDK-szkoły +20mb od wylotu przepustu do rowu drogi na Płowce

[L]
w=((0,4+1,4)/2*0,5)*(54,0+135,0)
k=Odcinek przy skrzyżowaniu od str. nowego Osiedla-54mb od wlotu proj. przepustu w kier. skrzyżowania+135mb od skrzyżowania w kier. WDK-szkoły

[S]
Nazwa=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[POZ-]
ID=36
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0506/05
Opis=Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
Jm=m2
Ilość=210
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(24,0+24,0+20,0+54,0+28,0)*(0,5+0,4+0,5)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1967
_norma=

[KOMENT]
ID=38
Opis=Rów przydrożny odwadniający z dnem umocnionym korytkami betonowymi

[POZ]
ID=27
Nr=3
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0224/05
Opis=Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności  łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV - rów  odw. przydrożny na dł. 250,0mb.
Jm=m3
Ilość=78,75
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((0,6+1,2)/2*0,35)*250

[S]
Nazwa=Koparka kołowa 0,25m3|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)|m-g
Norma=0,0646
_norma=

[POZ-]
ID=31
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0506/05
Opis=Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
Jm=m2
Ilość=132
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=220*2*0,3

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1967
_norma=

[POZ]
ID=32
Nr=4
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0515/01
Opis=Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 60x50 grubości 15cm bez podbudowy-na dnie rowu
Jm=m
Ilość=274
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(220+54)*1,0

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,54
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,86
_norma=

[M-]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|t
Norma=0,025
_norma=

[M]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,09
_norma=

[M]
Nazwa=Płyty ściekowe betonowe korytkowe grubości 15cm|szt
Norma=2,08
_norma=

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 50|m3
Norma=0,004
_norma=

[KOMENT]
ID=40
Opis=PRZEPUSTY DROGOWE z rur karbowanych PRAGMA lub PECOR OPTIMA

[POZ]
ID=33
Nr=5
Kat=KNR 2-01u1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0806/01
Tekst=analogia
Opis=Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,40m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IV pod przepusty z rur karbowanych z tworzyw sztucznych.
Jm=m3
Ilość=7,56
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*6,0*0,9*0,7

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,624
_norma=

[S]
Nazwa=Koparko-spycharka (ładowarka) 0,25m3|m-g
Norma=0,151
_norma=

[S-]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1,00m3|m-g
Norma=0,151
_norma=

[S-]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Norma=0,134
_norma=

[S]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna|m-g
Norma=0,071
_norma=

[S-]
Nazwa=Obudowa OW WRONKI typ słupowy|m-g
Norma=0,207
_norma=

[POZ-]
ID=28
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/01
Tekst=analogia
Opis=Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych .
Jm=m3
Ilość=1,2
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=12,0*0,5*0,2

[POZ]
ID=34
Nr=6
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0601/01
Tekst=analogia
Opis=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm-rury prefabrykowane z tworzyw sztucznych
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*6,0

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,83
_norma=

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=1,35
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,99
_norma=

[M]
Nazwa=Rura do kanalizacji z PP "Pragma" fi 400mm|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Norma=1
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,54
_norma=

[M-]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Norma=0,53
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=10
_norma=

[M-]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Norma=0,92
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,002
_norma=

[M-]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,07
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,002
_norma=

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,44
_norma=

[POZ-]
ID=29
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/08
Opis=Rury prefabrykowane typu PRAGMA o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*6,0

[POZ]
ID=30
Nr=7
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/03
Opis=Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych/skrzydlate prefabrykowane/
Jm=ścianka
Ilość=4
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=4*1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=1,32
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,88
_norma=

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II|r-g
Norma=10,22
_norma=

[M]
Nazwa=zakończenia przepustów rurowych(skrzydlate)|szt
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,031
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,1
_norma=

[M-]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,37
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=5,95
_norma=

[POZ]
ID=52
Nr=8
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0516/04
Opis=Umocnienie skarp i dna na wlocie i wylocie przepustu płytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m2
Ilość=6
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=0,5*0,5*6*4

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,4212
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3734
_norma=

[M]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm|szt
Norma=4,06
_norma=

[M-]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|t
Norma=0,0123
_norma=

[M]
Nazwa=Piasek do nawierzchni drogowych|m3
Norma=0,0647
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa m. 80|m3
Norma=0,002
_norma=

[KOMENT]
ID=59
Opis=PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

[POZ]
ID=53
Nr=9
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=1408,4
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((8,0+3,6)/2*5,0)+(130,0*3,6)+(274,0*3,1)+(20,0*3,1)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0043
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa kW (75KM) (1)|m-g
Norma=0,0039
_norma=

[POZ]
ID=54
Nr=10
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0107/01
Opis=Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką klińcową (kliniec, kam.łamany sort.uziarn.4-31,5mm) zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-warstwą śr. grubości 10cm.
Jm=m3
Ilość=140,84
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(((8,0+3,6)/2*5,0)+(130,0*3,6)+(274,0*3,1)+(20,0*3,1))*0,10

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=1,51
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,98
_norma=

[M-]
Nazwa=mieszanka kruszywa łamanego zwykła-gruba 0-63mm|m3
Norma=1,25
_norma=

[M]
Nazwa=Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm|t
Norma=1,99
_norma=

[M]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Norma=0,3
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=1,99
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,3
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,18
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,25
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,28
_norma=

[POZ]
ID=60
Nr=11
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0311/01
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm
Jm=m2
Ilość=1408,4
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((8,0+3,6)/2*5,0)+(130,0*3,6)+(274,0*3,1)+(20,0*3,1)

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0026
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,0269
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0014
_norma=

[M]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.wiąż.|t
Norma=0,0974
_norma=

[M-]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,0974
_norma=

[S]
Nazwa=Walec stat.samoj.ogum 10t (1)|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[S-]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0068
_norma=

[POZ]
ID=55
Nr=12
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0311/05
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
Jm=m2
Ilość=1365,75
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((8,0+3,5)/2*5,0)+(130,0*3,5)+(274,0*3,0)+(20,0*3,0)

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III|r-g
Norma=0,0032
_norma=

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II|r-g
Norma=0,023
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0045
_norma=

[M]
Nazwa=Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier.|t
Norma=0,075
_norma=

[M-]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,075
_norma=

[S]
Nazwa=Walec stat.samoj.ogum 10t (1)|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[S-]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0056
_norma=

[POZ]
ID=61
Nr=13
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm-pobocza
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy pospółką rzeczną lub niesortem skalnym na szer. 0,5m.

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02
_norma=

[S-]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0182
_norma=

[POZ]
ID=62
Nr=14
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
Krot=-5
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy pospółką rzeczną lub niesortem skalnym na szer. 0,5m.

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0004
_norma=

[POZ-]
ID=57
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0204/05
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy mieszanką kamienną-niesortem skalnym na szer. 0,5m.

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,094
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,094
_norma=

[M]
Nazwa=niesort skalny|t
Norma=0,1887
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,0196
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,0207
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=0,1484
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,007
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t (1)|m-g
Norma=0,0224
_norma=

[POZ-]
ID=58
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0204/06
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=430
ZaokrObm=2
Krot=8
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=2*(410,0+20,0)*0,5
k=Utwardzenie i wyprofilowanie poboczy mieszanką kamienną-niesortem skalnym na szer. 0,5m.

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II|r-g
Norma=0,0038
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0038
_norma=

[M]
Nazwa=niesort skalny|t
Norma=0,023
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,0018
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t (1)|m-g
Norma=0,0014
_norma=

[ELEM-]
ID=41
Opis=Roboty remontowo -- konserwacyjne na drodze wewnętrznej-gminnej "do Leśniczego" odcinek od naw. asfaltowej do bud. P.Leśniczego, w ramach bieżącego utrzymania.

[POZ-]
ID=23
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0103/04
Opis=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=333
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=111,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0028
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0043
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa kW (75KM) (1)|m-g
Norma=0,0039
_norma=

[POZ-]
ID=42
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0107/02
Opis=Wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym/rumosz skalny-mieszanka mineralna gr. 0-150mm/ zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm(dla 15cm)
Jm=m3
Ilość=49,95
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=111,0*3,0*0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=1,16
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,6
_norma=

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralna drobna 0-63mm|t
Norma=1,99
_norma=

[M-]
Nazwa=Mieszanka mineralna gruba 0-150mm|t
Norma=1,99
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=1,99
_norma=

[M-]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,2
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,1
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,25
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,22
_norma=

[ELEM-]
ID=43
Opis=Droga wewnętrzna gminna "koło transformatora" _  przepust drogowy rurowy

[KOMENT-]
ID=44
Opis=Przedłużenie przepustu pod drogą na dł. 1,0mb. od strony wlotu

[POZ-]
ID=45
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0605/01
Opis=Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych .
Jm=m3
Ilość=0,08
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=1,0*0,4*0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=13,16
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,76
_norma=

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm|m3
Norma=0,015
_norma=

[M]
Nazwa=Żwir|m3
Norma=1,23
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,15
_norma=

[POZ-]
ID=46
Nr=
Kat=KNR 2-33
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=0601/01
Opis=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=2
MP=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=1,0

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=1,83
_norma=

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=1,35
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,99
_norma=

[M]
Nazwa=Rury betonowe typ "C" ze stopką fi 600 mm|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Rury żelbetowe|m
Norma=1
_norma=

[M-]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,54
_norma=

[M-]
Nazwa=Kruszywo mineralne łamane niesortowane|m3
Norma=0,53
_norma=

[M-]
Nazwa=Lepik asfaltowy na gorąco|kg
Norma=10
_norma=

[M-]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze|m2
Norma=0,92
_norma=

[M-]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm|m3
Norma=0,002
_norma=

[M-]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,07
_norma=

[M-]
Nazwa=Zaprawa cementowa|m3
Norma=0,002
_norma=

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Żuraw|m-g
Norma=0,44
_norma=

[POZ-]
ID=47
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0504/05
Opis=Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii IV z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi
Jm=m3
Ilość=1,44
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=(0,4*0,6*2,0*2*0,5)+(1,2*1,0*0,8)

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=3,0847
_norma=

[S]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
Norma=0,144
_norma=

[POZ-]
ID=2
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0101/01
Opis=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Jm=m2
Ilość=725
ZaokrObm=2

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=290,0*2,5

[L-]
w=290,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0376
_norma=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0035
_norma=

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)|m-g
Norma=0,0086
_norma=

[POZ-]
ID=12
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0202/07
Opis=Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm
Jm=m2
Ilość=816,75
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=((9,0+2,7)/2*9,0)+283,0*2,7

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,014
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,1228
_norma=

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,01
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t (1)|m-g
Norma=0,0141
_norma=

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 88kW (120KM) (1)|m-g
Norma=0,0027
_norma=

[POZ-]
ID=13
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/01
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=725
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=290,0*2,5

[L-]
w=290,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0021
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0147
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka - uziarnienie 0-63 mm|m3
Norma=0,2455
_norma=

[M-]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,2455
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02
_norma=

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0026
_norma=

[S-]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0026
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t 91)|m-g
Norma=0,0182
_norma=

[POZ-]
ID=24
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/02
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=725
ZaokrObm=2
Krot=-2
FormatKrot=1
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=290,0*2,5

[L-]
w=290,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0004
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[M]
Nazwa=Pospółka - uziarnienie 0-63 mm|m3
Norma=0,0123
_norma=

[M-]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0123
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0001
_norma=

[S-]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0001
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t 91)|m-g
Norma=0,0004
_norma=

[POZ-]
ID=21
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/07
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=870
ZaokrObm=2
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=290,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0097
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0207
_norma=

[M]
Nazwa=niesort skalny|t
Norma=0,1697
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortoany|t
Norma=0,1697
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Norma=0,0143
_norma=

[M-]
Nazwa=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm|t
Norma=0,0143
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008
_norma=

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0025
_norma=

[S-]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0025
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t 91)|m-g
Norma=0,0256
_norma=

[POZ-]
ID=22
Nr=
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0114/08
Opis=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=870
ZaokrObm=2
Krot=2
FormatKrot=1
MP=0,5

[L]
w=Obmiar:
t=1

[L]
w=290,0*3,0

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II|r-g
Norma=0,0001
_norma=

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,001
_norma=

[M]
Nazwa=niesort skalny|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Tłuczeń kamienny niesortoany|t
Norma=0,0212
_norma=

[M-]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,001
_norma=

[S]
Nazwa=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)|m-g
Norma=0,0002
_norma=

[S-]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)|m-g
Norma=0,0002
_norma=

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t 91)|m-g
Norma=0,0013
_norma=

